|  |  |
| --- | --- |
| logo | **ООО «ТД МАГНАТ» тел.: +7 (495) 414-11-12;** **Сайт:** [**tpkmagnat.ru**](https://tpkmagnat.ru/) **E-mail:** **info@tpkmagnat.ru**ИНН/ КПП: 7714919755/771401001; ОГРН: 5137746011530; ОКПО: 18933979 р/с 40702810408510000428 в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАОг. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411. |

**Опросный лист на проектирование и изготовление тангенциального колодца**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №\_\_\_\_\_\_**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** |  |
| **Адрес объекта**  |  |
| **Контактное лицо** |  |
| **Телефон / факс / e-mail** |  |

|  |
| --- |
| **Исходные данные** |
| Назначение колодца | Тип колодца |
| РевизионныйИнспекционный | ПрямопроходнойУгловойТройниковый Крестовидный |
| Конструкция колодца |
| Внутренний диаметртрубы D, мм | Высотагорловины h, мм |
| Внутренний диаметршахты D1, мм | Смещениегорловины е, мм |
| Диаметргорловины d, мм | Высота шахты Н, мм |
| Наличие арматуры и оборудования (наименование и характеристики) | Длина L, мм |
|  | Длина L1, мм  |
| ГофрированнаяSN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество шт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Глубина заложениям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Утепление (ППУ-изоляция) |
| Примечания: |
| Установка колодца | Доставка |
| Под дорогойПод газономВ пешеходной зоне | «ТД МАГНАТ»Самовывоз |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

****

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка изделия** | **Диаметр внутренний****колодца D1, мм** | **Диаметр трубопровода внутренний****D, мм** | **Высота шахты колодца****H , мм** |  |
| ТГ-10/10 "МАГНАТ" | 1000 | 1000 ÷ 2400 | 1000 ÷ 4000 |  |
| ТГ-12/12 "МАГНАТ" | 1200 | 1200 ÷ 2400 | 1200 ÷ 4000 |  |
| ТГ-14/14 "МАГНАТ" | 1400 | 1400 ÷ 2400 | 1400 ÷ 4000 |  |
| ТГ-15/15 "МАГНАТ" | 1500 | 1500 ÷ 2400 | 1500 ÷ 6000 |  |
| ТГ-16/16 "МАГНАТ" | 1600 | 1600 ÷ 2400 | 1600 ÷ 8000 |  |
| ТГ-18/18 "МАГНАТ" | 1800 | 1800 ÷2400 | 1800 ÷ 8000 |  |
| ТГ-20/20 "МАГНАТ" | 2000 | 2000 ÷2400 | 2000 ÷ 8000 |  |
| ТГ-22/22 "МАГНАТ" | 2200 | 2200 ÷2400 | 2200 ÷ 8000 |  |
| ТГ-24/24 "МАГНАТ" | 2400 | 2400 | 2400 ÷ 8000 |  |

 Внимание: В таблице представлены типовые резервуары, по желанию Заказчика может быть разработан индивидуальный проект.

 Размеры готового изделия могут отличаться от представленных в таблице.